2018/2/21

1. 安裝CSI介面攝影機的UV4L驅動程式
   1. 已設定UV4L驅動程式，在開機後會自動開啟
   2. 已測試open cv- videocapture 類別的功能能正常運作
2. 測試zbar-0.10程式庫掃描功能

2.1 已解決segment fault 問題

2.2 後續出現問題無法解決

3.